邵阳综合地震台建设场地岩土工程详细勘察

项目内部洽谈文件

一、项目名称

邵阳综合地震台建设场地岩土工程详细勘察项目

二、预算金额

人民币8.00万元

三、供应商资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）投标人法人营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购服务要求；

3.具有工程勘察专业类甲级及以上；

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参加本次采购活动。

注：资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

技术要求

1.工程概况：

（1）工程场地位置：邵阳综合地震台（邵阳自然灾害野外科学观测基地）建设工程场地位于邵阳大道北侧，面积约13334平方米；

（2）工程主要建物：建筑物包括1栋业务综合楼、1栋生活用房及1栋门卫室；构筑物为围墙及场地内挡土墙。

2.主要勘察任务：

（1）勘察依据：见工程规划总平面图（附件五）；

（2）勘查成果：内容符合相关技术规范要求的工程场地岩土工程详勘报告，一式三份；

（3）提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议；

（4）查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；预测建筑物的变形特征，提供地基变形计算参数；

（5）查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度和各主要地层的渗透系数；提出抗浮设防水位；判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

（6）抗震设防烈度6度及以上地区的岩土工程勘察，应根据实际需要划分对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段，提供建筑的场地类别及岩土地震稳定性评价；必要时应作场地液化判别；

（7）查明不良地质作用并提出整治方案的建议；查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

（8）论证采用天然地基的可行性，对持力层选择、基础埋深等提出建议；对复合地基或桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议；提供桩的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数；

（9）详细勘察勘探点布置和勘探孔深度，应根据建筑物特性和岩土工程条件确定，多层建筑应符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009）规范要求；

（10）对湿陷性黄土、膨胀性土、地下防空区及其它有特殊要求的工程地质勘察尚应按相关规范和专门规定执行；

（11）当存在基坑开挖、支护、降水问题时，应符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009）规范第4.8节要求；

（12）基坑工程勘察应与建筑地基勘察同步进行，且应符合《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012的要求；

（13）勘察作业应严格遵守《工程建设标准强制性条文》并符合相关规范的要求。

3.主要技术问题：

（1）提供可选的天然地基或桩基类型和持力层；提出桩长、桩径方案的建议，对可能采用的桩基方案进行论证。提供桩基设计所需的岩土技术参数，提出估算的桩基侧阻力和端阻力，并估算单桩竖向和水平承载力和抗拔承载力；

（2）查明与基坑开挖有关的场地条件、土质条件和工程条件，对基坑工程提出处理方式、计算参数和支护结构选型的建议，分析并评价基坑开挖过程中对邻近建筑物的影响，并提出基坑施工中可能遇到的问题的防治措施的建议；

（3）分析成桩的可行性，对桩基施工和基坑开挖施工以及建筑物建设和使用过程中的环境保护和监测检验工作等提出建议。

4.执行的技术标准：

（1）《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；

（2）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

（3）《建筑与市政工程地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

（4）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

（5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（6）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

（7）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（8）《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）；

（9）《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ 57-2012）；

（10）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（11）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

（12）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

（13）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

（14）《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）；

（15）《房屋建筑和市政基础设施工程岩土工程勘察文件编制深度规定》（2020版）；

（16）《岩土工程勘察安全标准》（GB/50585-2019）；

（17）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）；

（18）“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”(建办质〔2018〕31号)；

（19）本项目《施工图设计阶段岩土工程勘察任务书》选用的勘探方法：本次勘察采用工程地质调查、钻探、现场原位测试（标贯）、室内试验相结合的综合勘察方法。

5.工作要求：

（1）地质调查。详细调查场地所处地形地貌，现有或潜在地质灾害，地表水情况，场内或邻近周边水井水位及季节性变化情况，调查（走访）填土情况（成份、回填厚度、时间、方式、来源等），周边现状边坡出露的地层岩性、地质构造。

（2）钻探勘察。

1.勘探点平面布置原则及数量：基础工程按建筑物周边线及角点布置，钻孔间距为15-30m，共布置勘探钻孔17个；

2.勘探点深度：基础工程，能完全确定采用浅基础的，钻入持力层中不小于6m；不能确定的，钻孔进入中风化岩中不小于5m；

3.现场原位测试：本次勘察对黏性土及全风化岩采用标准贯入试验，预计完成标准贯入试验粘性土24-36次；

4.试样采集及室内样品试验：对黏性土采用薄壁取土器采取原状样，加盒盖盖严后及时蜡封贴上标签，标签上下应与土样上下一致，并放置在阴凉处，及时送实验室，运输过程中避免振动、倒置，黏性土试验项目为常规项目，试样24-36组/12孔（组/孔）；岩样采集9组进行饱和抗压试验；地下水采取水样进行简易分析，试样4组；地下水位以上的土层采取土的易溶盐分析，试样2组；

5.设计工作量（预估）汇总：钻孔310m/17个；准贯入试验24-36段次；原状土样24-36件；岩样9组；土的易溶盐分析样2件；水样2组；

6.勘探完成后的现场处理：钻孔完工后，根据工程或场地对钻孔透水影响之要求，按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012表13.0.1的要求，本工程采用黏土球和原土材料、捣实方法封孔。

（3）其他要求。勘察施工作业所需的行政审批事项，全部由勘察单位提请办理。

其他要求

安全生产要求：

（1）加强安全施工教育和安全培训，上岗前进行职业健康和安全交底。

（2）严格按照国家、当地安全操作规程进行安全文明生产，严格执行《钻探安全生产规程》。

（3）勘探作业人员应当配戴劳保装备，严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场；遵守操作规程。

（4）施工前应当了解场地地下管网（水、电、气及通讯）、构筑物及架空电力线路的分布，查明危险源、可燃气体、有毒有害物质，保持安全距离，制定避让或保护措施。

（5）勘探期间，对勘探点设立安全警示标志，夜间设置警示灯，停工时设置安全防护装置。

（6）钻机机组迁移时落下钻塔，非车载钻机严禁整体迁移。

（7）强化现场作业人员人身安全管理，杜绝安全生产事故发生；在施工作业期间，如发生施工人员人身伤害事故或其他安全生产事故，由勘察单位承担全部责任。

（8）严格按照常态化疫情防控要求，落实疫情防控措施，杜绝现场施工作业人员发生疫情感染、传播事件。

环境保护要求：

（1）应当严格执行国家及政府颁布的有关环境保护、水土保持的法规、方针、政策和法令；加强环保教育，上岗前进行环境保护交底。

（2）应当制定生态保护、预防场地环境污染措施，严禁遗弃泥浆、油污、塑料、电池及其实废弃物。泥浆排放要采用过滤的方法或沉淀池处理，油污、塑料、电池及其实废弃物装袋带离现场运至垃圾场站。

（3）施工作业中应当尽量避免对相邻单位、周边绿化环境造成影响和破坏。

（4）应当合理安排施工作业时段和采取降噪措施，避免噪音扰民。

（5）应当定时进行环境检查，发现问题及时整改和处理。

（6）施工完成后，除需水位观测的特殊钻孔、探井、探槽、探洞外，对其他钻孔应当及时按要求回填，需保留未能及时回填的，设置安全防护装置。

（7）施工作业期间发生的周边居民、市民投诉等，由勘察单位完全负责并妥善处理。

商务要求

1.项目交付时间：合同签订后60天（日历日）

2.经费支付方式：合同签订后，支付30%合同款；全部成果提交，通过验收审核后，支付剩余70%合同款。

七、投标文件要求

（一）供应商投标材料应包投标人法人营业执照副本复印件、复函（见附件一）、法定代表人身份证明（见附件二）、法定代表人授权书（见附件二）、第一次报价一览表（见附件三，最终报价一览表将在洽谈当日由本单位向投标供应商发放并组织现场填写）、以及符合供应商资格条件的所有证明材料（包括资质证明等），报价文件应完全响应文件要求，所报价格为包干价格，合同价格不再变更。投标文件应由供应商法定代表人或授权代表人签字；

（二）以上文件均应加盖投标供应商有效印鉴，信封口密封并加盖公章；文件壹正贰副。

八、确定成交供应商

本项目由采购小组组织分别与各供应商开展洽谈，并根据完全响应采购需求且报价最低者确定成交供应商。

附件一：复函

致 (采购人)：

我方已仔细研究了邵阳综合地震台建设场地岩土工程详细勘察项目采购文件的全部内容，知悉参加洽谈的风险，我方承诺接受洽谈文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在洽谈文件中规定的提交报价文件截止时间起90日内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本贰份，并保证报价文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照洽谈文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期： 年 月 日

附件二： 法定代表人身份证明、法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或影印件

二代身份证复印件或影印件

供应商名称(盖单位章)：

日期： 年 月 日

注：法定代表人参加洽谈必须提供本文件，不需要提供“法定代表人授权书”。

法定代表人授权书

本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；(4)询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明

二代身份证复印件或影印件

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

注：法定代表人参加洽谈不需要本授权书。

附件三：报价一览表

第一次报价一览表

项目名称	邵阳综合地震台建设场地岩土工程详细勘察项目
服务内容
数量
报价

大写： 元人民币整

小写： 元人民币整
服务周期
项目负责人
备 注

最终报价一览表

项目名称	邵阳综合地震台建设场地岩土工程详细勘察项目
服务内容
数量
报价

大写： 元人民币整

小写： 元人民币整
服务周期
项目负责人
备 注

附件四：岩土工程勘察明细报价表

序
号	工 作 内 容	岩土工程勘察费用	小计金额
钻探深度D（m）	计费单位	工作量	收费基价(元）
（元）
一	钻探费，共布设钻孔17个
1	素填土（I类）	D≤10m	m	102
2	粉质黏土（Ⅱ类）	D≤10m	m	34
3	黏土（Ⅱ类）	D≤10m	m	34
4	黏土（Ⅱ类）	10<D≤20m	m	38
5	中风化灰岩（V类）	10<D≤20m	m	102
二	原位测试实物工作收费计算
1	标准贯入试验费用(粘土区，Ⅱ类）	D≤20m	次	24
三	取土、水石试样实物工作收费计算
1	取土样
件	22
2	取岩样
件	6
3	取水样
件	4
四	室内试验工作收费计算
1	原状土样常规测试（50*50*50）
件	22
2	岩石抗压测试
件	6
3	水样全分析
件	4
4	室内试验技术工作费
五	钻孔测量
1	钻孔放样
组日	1
六	以上小计（一+二+三+四+五）
七	技术工作费
八	合计

附件五：工程规划总平面图

台站规划总平面局

勘察钻孔布置图